# Standard Dimmer Patch

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 37 | B1 | Bar 1 Open White |
| 2 |  |  |  | 38 | B2 | Bar 1 Red |
| 3 |  |  |  | 39 | B3 | Bar 1 Blue |
| 4 |  |  |  | 40 | B4 | Bar 1 Amber |
| 5 |  |  |  | 41 | B5 | Bar 1 Green |
| 6 |  |  |  | 42 | B6 | Bar 1 Pink |
| 7 |  |  |  | 43 | B11 | Bar 1 Pink |
| 8 |  |  |  | 44 | B12 | Bar 1 Green |
| 9 |  |  |  | 45 | B13 | Bar 1 Amber |
| 10 |  |  |  | 46 | B14 | Bar 1 Blue |
| 11 |  |  |  | 47 | B15 | Bar 1 Red |
| 12 |  |  |  | 48 | B16 | Bar 1 Open White |
| 13 |  |  |  | 49 | B17 | Bar 2 Open White |
| 14 |  |  |  | 50 | B18 | Bar 2 Red |
| 15 |  |  |  | 51 | B19 | Bar 2 Blue |
| 16 | F16 | FOH Roof O/W – USL |  | 52 | B20 | Bar 2 Amber |
| 17 | F20 | FOH Roof O/W – USC |  | 53 | B21 | Bar 2 Green |
| 18 | F25 | FOH Roof O/W – USR |  | 54 | B22 | Bar 2 Pink |
| 19 | F18 | FOH Roof O/W – DSL |  | 55 | B27 | Bar 2 Pink |
| 20 | F21 | FOH Roof O/W – DSC |  | 56 | B28 | Bar 2 Green |
| 21 | F23 | FOH Roof O/W – DSR |  | 57 | B29 | Bar 2 Amber |
| 22 |  |  |  | 58 | B30 | Bar 2 Blue |
| 23 |  |  |  | 59 | B31 | Bar 2 Red |
| 24 |  |  |  | 60 | B32 | Bar 2 Open White |
| 25 | F10 | Muppet Par Can A |  | 61 | B33 | Bar 3 Open White |
| 26 | F5 | Muppet Par Can B |  | 62 | B34 | Bar 3 Amber |
| 27 | F13 | FOH Red – SL |  | 63 | B47 | Bar 3 Amber |
| 28 | F12 | FOH Blue – SL |  | 64 | B48 | Bar 3 Open White |
| 29 | F9 | FOH Amber – SL |  | 65 | B35 | SPX Gobo Breakup – DSL |
| 30 | F8 | FOH O/W – SL |  | 66 | B36 | SPX Gobo Breakup – USL |
| 31 | F34 | FOH O/W – SR |  | 67 | B45 | SPX Gobo Breakup – USR |
| 32 | F35 | FOH Amber – SR |  | 68 | B46 | SPX Gobo Breakup – DSR |
| 33 | F38 | FOH Blue – SR |  | 69 |  |  |
| 34 | F39 | FOH Red – SR |  | 70 |  |  |
| 35 | F31 | Muppet Par Can B |  | 71 |  |  |
| 36 | F36 | Muppet Par Can A |  | 72 | F1+F27 | Tab Warmer – Par Can |