# Group Patch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-21 | Roof White (all) |
| 2 | 37,48,49,60,61,64 | Stage White |
| 3 | 38,47,50,59 | Stage Red |
| 4 | 39,46,51,58 | Stage Blue |
| 5 | 40,45,52,57,62,63 | Stage Amber |
| 6 | 41,44,53,56 | Stage Green |
| 7 | 42,43,54,55 | Stage Pink |
| 8 | 66,67 | Upstage Breakup |
| 9 | 16,17,19 | Upstage Roof |
| 10 | 801,802 | UV |
| 11 |  |  |
| 12 | 73-80 | Auditorium |
| 13 | 65-68 | Breakup (all) |
| 14 | 30,31 | FOH White |
| 15 | 27,34 | FOH Red |
| 16 | 28,33 | FOH Blue |
| 17 | 29,32 | FOH Amber |
| 18 | 25,36 | PAR A |
| 19 | 26,35 | PAR B |
| 20 | 65,68 | Downstage Breakup |
| 21 | 19,20,21 | Downstage Roof |
| 22 | 811-818 | LED PAR |
| 23 | 37-42,49-54,61,62 | Stage Left |
| 24 | 43-48,55-60,63,64 | Stage Right |
| 25 | 101-106 | Lower Cyc |
| 26 | 201-206 | Upper Cyc |
| 27 | (101-106) + (201-206) | All Cyc (Upper + Lower) |
| 28 | (101-106 + 201-206) | All Cyc (single) |
| 29 | 101-106 + 201-206 | All Cyc (OP > PS) |
| 30 | 101-106 + 201-206 | All Cyc (OP < PS, OP > PS) |
| 31 | 101-106 + 201-206 | All Cyc (random) |
| 32 |  |  |
| 33 | 25-36 | FOH |
| 34 | 37-48 | Bar 1 |
| 35 | 49-60 | Bar 2 |
| 36 | 61-64 | Bar 3 |